Многоканальные телекоммуникационные системы

Курсовой прект:теория по расчету | назад | оглавление | вперед |

Оборудование линейного тракта

КОЛТ – комплекты окончаний линейных трактов

Назначение

Организация дуплексных цифровых трактов между оконечными пунктами по симметричным и коаксиальным кабелям.

Номенклатура оборудования линейного тракта и его характеристики приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6- Номенклатура оборудования КОЛТ

Тип комплекта | Скорость передачи информации, кбит/с | Тип кабеля | Расстояние между станциями, км*
КОЛТ34 | 34368 | КМ-4 МКТ-4 МКС | 6 3 3
КОЛТ8 | 8448 | КМ-4 МКТ-4 МКС ЗКП | 13 6,5 6 6
КОЛТ4 | 4224 | КМ-4 МКТ-4 МКС ЗКП | 19 9,5 9 9
КОЛТ2 | 2048 | МКС ЗКП ТПП-0,5 | 22 22 8,25
КОЛТ2/2 | 1024 | МКС ЗКП ТПП-0,5 | 31 31 11,5

*Расстояние между станциями для линейных трактов по симметричным кабелям указано для двухкабельной схемы организации трактов.

Состав комплекта (на каждой из оконечных станций)

· РСП – регенератор станционный передачи. Осуществляет формирование линейного сигнала из приходящего от станционного оборудования информационного сигнала;

· РСПр - регенератор станционный приема. Осуществляет прием линейного сигнала, восстановление его по длительности и временному положению и формирует выходной сигнал на станционное оборудование;

· КС – устройство контроля и сигнализации. Осуществляет встроенный контроль наличия сигналов на входах/выходах РСП и РСПр и достоверности передачи информации.

Модификации КС:

- работает под управлением УСО;

- автономный с компьютером по стыку RS-232.

Конструкция

КОЛТ выполнен в виде отдельных блоков, установленных в кассету.

Основные технические параметры комплектов окончаний линейных трактов приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7- Технические параметры КОЛТ

Параметр | Значение (в соответствии с Рек. G.703 МСЭ-Т)
Е1 | Е2 | Е3
Скорость передачи информации, кбит/с | 2048 | 8448 | 34368
Тактовая частота, кГц | 2048 | 8448 | 34368
Нестабильность тактовой частоты | ±5×10-5 | ±3×10-5 | ±2×10-5
Вид кода | AMI HDB3 | AMI HDB3 | AMI HDB3
Стыковая цепь: коаксиальная симметричная | - 120±24 | 75±0,75 120±24 | 75±0,75
Амплитуда импульсов, В | 3,0±0,3 | 2,37±0,24 | 1,0±0,1
Допустимое затухание на входе стыка, дБ | 6 | 6 | 12
Напряжение питания, В | -60, -48, -24

Условия эксплуатации

- рабочая температура +5…+400С

- относительная влажность воздуха до 80% (при 250С).

назад | оглавление | вперед