Многоканальные телекоммуникационные системы

Курсовой прект:теория по расчету | назад | оглавление | вперед |

Нормирование параметров ЦСП

Нормирование параметров ЦСП осуществляется посредством создания номинальных цепей цифровой первичной сети ВСС. Основной параметр, определяющий качество связи по цифровым каналам – вероятность ошибки рош. Допустимую вероятность ошибки для различных участков цифровой первичной сети ВСС можно определить, исходя из следующих требований:

цифровые каналы ВСС должны обеспечить возможность организации междугородной связи;

вероятность ошибки при передаче цифрового сигнала между двумя абонентами не должна превышать Рош≤10-6. При этом обеспечивается высокое качество телефонной связи (прослушивание не более одного щелчка в минуту) в системах с ИКМ при восьмиразрядном нелинейном кодировании.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что в линейных трактах ЦСП имеет место накопление ошибок регенерации.

Согласно рекомендации Международного союза электросвязи схема

организации международной связи соответствует рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема организации международной связи

Номинальная цепь основного цифрового канала (ОЦК) национального участка определяется видом сети связи страны, входящей в соединение, и для первичной цифровой сети России показана на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Номинальная цепь ОЦК национального участка России

Вероятность ошибки Рнац= 0,4∙10-6 равномерно распределена между участками номинальной цепи, т.е. Рмаг=Рвз=Рмест=Раб=10-7, где Рмаг, Рвз, Рмест и Раб допустимые вероятности ошибки соответственно магистрального, внутризонового, местного и абонентского участков номинальной цепи. Тогда, учитывая, что в ЦСП суммируются вероятности ошибки, получим условное значение допустимой вероятности ошибки на 1км линейного тракта:

Рмаг км ; Рвз км ;

Рмест км

Зная эти величины, можно определить требования к линейным регенераторам ЦСП. Допустимая вероятность на один регенератор составляет

ℓру,

где ℓру – длина регенерационного участка.

назад | оглавление | вперед