Конспект лекций

Многоканальные телекоммуникационные системы

Лабораторная работа | назад

# Лабораторная работа: «Формирование канального и группового цифрового сигнала»

#### Цель работы:

Изучение принципов формирования цифрового канального сигнала и цикла потока Е1

#### Содержание работы:

1. Изучение основных этапов формирования канального цифрового сигнала
2. Изучение структуры цикла потока Е1 (G.704)
3. Допуск к работе
4. Выполнение работы
5. Проверка знаний

#### Методические указания к выполнению работы:

1. В папке «Формирование канального и группового цифрового сигнала» запустить файл RUNME!!.exe

2. Выбрать пункт «Теория». Изучить основные принципы формирования канального цифрового сигнала и структуру цикла потока Е1.
Внимание! При проверке знаний Вы должны знать побитный состав служебных канальных интервалов потока Е1.
После изучения окно «Теория» можно закрыть (кнопка «Выход»).

3. Выбрать в меню пункт «Допуск». Вам будет предложено решить 6 задач.
При решении задач обратите внимание на следующее:

3.1. В задаче 1 номер уровня квантования определяется по формуле , и будет равен ближайшему целому числу.

3.2. При решении задачи 2 максимальное число уровней квантования определяется по формуле:
,
где m – разрядность кода, определяется по формуле:
где Акв – значение минимально допустимой защищенности от шумов квантования,
Q – пик-фактор сигнала.

3.3. В задаче №4 кодовая группа задана в натуральном коде.

3.4. В условии задачи №5 ошибка. Кодовая группа задана не в симметричном, а в натуральном коде.

3.5. При решении 6-ой задачи следует помнить, что для уменьшения ошибки квантования амплитуда импульса АИМ-2 будет равна значению амплитуды отсчета в середине импульса.
После решения задач допуска следует сделать «скриншот» экрана с ответами и «скриншот» результата допуска с указанием числа правильных ответов.

4. Выбрать в меню пункт «Выполнение». Изучить основные узлы структурной схемы ЦСП ИКМ-ВРК. Изучить по конспекту лекций данную тему (Структурная схема аппаратуры ИКМ-ВРК). После изучения п.1 можно его закрыть и перейти к пункту 2 выполнения работы, цель которого – собрать структурную схему формирования цифрового канального сигнала. Схема собирается из блоков, приведенных в левом нижнем углу окна, перемещением их с помощью мышки в нужное пустое окно схемы. Обратите внимание на индексы «пр» и «пер» в названии блоков, они укажут, к какому тракту относится данный блок – передачи или приема.
После того, как схема будет собрана, следует нажать кнопку «Проверить».
После подтверждения правильности сделайте «скриншот» схемы и нажмите кнопку «Дальше»

5. После нажатия кнопки «Дальше» вам будет предложен ряд вопросов по формированию цикла потока Е1.
Подтверждением правильного ответа на вопрос служит то, что на экране будет показан временной отрезок цикла, который Вы назвали. Если на экране не будет ничего отображаться, то Ваш ответ неправильный. Если на экране сразу отображается несколько вопросов, то временной интервал цикла отображается только после правильного ответа на все эти вопросы.
После того, как на экране отобразится структура 16 КИ, следует сделать скриншот цикла Е1. После нажатия кнопки «Дальше» структура цикла исчезнет.
Далее Вам будет предложено ответить на 9 вопросов.
При ответе на эти вопросы следует помнить, что во всех тактовых интервалах, которые не используются для передачи какой-либо служебной информации, будут передаваться «1», для увеличения признаков тактовой частоты.
После правильного ответа на 9-ый вопрос и появления кнопки «Выход» сделайте скриншот этого окна и только после этого нажмите кнопку. Закройте «x» окно пункта 4.

6. Выберите окно «Проверка знаний»
Вам будет предложено 10 тестовых вопросов, сделайте скриншот окна с результатами ответов.

#### Содержание отчета:

- Название лабораторной работы;
- Цель работы;
- Скриншот окна «Допуск»
- Скриншот структурной схемы формирования цифрового канального сигнала
- Два скриншота результата выполнения п.5 лабораторной работы
- Скриншот окна «Проверка знаний»

наверх

назад