Дискретизация

Основные понятия и термины

Декодер – устройство, преобразующее кодовую группу в амплитудные отсчеты.

Дискретизация сигнала во времени - это преобразование непрерывного аналогового сигнала в последовательность его значений в дискретные моменты времени.

Квантование - разбиение диапазона значений некоторой величины на конечное число интервалов.

Кодек – совместное использование кодера и декодера.

Кодер – устройство, преобразующее амплитудные отсчеты сигнала в кодовую группу.

Кодирование - Операция кодирования заключается в преобразовании номера «разрешенного» уровня в кодовую комбинацию двоичной системы счисления, состоящую из m символов вида «О» и «1», где величина т называется разрядностью кода.

Кодовая группа – совокупность единиц и нулей между двумя квантованными отсчетами группового сигнала.

Линейный кодер – кодер с линейной шкалой квантования.

Натуральный код – в этом коде 1 или 0 в старшем разряде не определяет полярность кодируемого импульса.

Нелинейный кодер – кодер с нелинейной шкалой квантования.

Неравномерное квантование – шаг квантования изменяется в допустимых пределах амплитудных значений квантуемых сигналов, возрастая с увеличением уровня сигнала.

Ошибка квантования (шум квантования) – разность между истинным значением отсчета сигнала и его квантованным значением.

Параллельные коды – сигналы кодовой группы появляются одновременно.

Последовательные коды – сигналы кодовой группы появляются последовательно во времени, разряд за разрядом.

Равномерное квантование – шаг квантования в допустимых пределах возможных амплитудных значений сигнала остается постоянным (Δ=const).

Разрядность кодовой группы – число единиц и нулей в кодовой группе.

Симметричный код – в этом коде 1 или 0 в старшем разряде определяет полярность кодируемого импульса (1 – положительный отсчет сигнала, 0 – отрицательный).

Теорема Котельникова – любой непрерывный сигнал , ограниченный по спектру верхней частотой FВ, полностью определяется последовательностью своих дискретных отсчетов, взятых с через промежуток времени TД≤1/2FВ.

Уровень квантования – “разрешенное” для передачи амплитудное значение сигнала.

Шаг квантования – разность между двумя соседними разрешенными для передачи уровнями.