Лабораторная работа 2

Многоканальные телекоммуникационные системы

Лабораторная работа №2 | назад

Лабораторное занятие по теме: «Нелинейный кодер»

1. Цель работы.
Целью работы является изучение работы нелинейного кодера.

2. Подготовка к работе.
.....2.1 Изучить теоретический материал изложенный в разделе 1.5 «Нелинейный кодер».

3. Выполнение работы

3.1 Запустить программу Start в папке “Нелинейный кодер»

3.2 Ввести в предложенное поле «Студент1» свою фамилию, инициалы, № группы

3.3 Изучить теоретический материал, предложенный программой

3.4 В конце теоретического раздела нажать ссылку «Перейти к вводному тесту»

3.5 Вводный тест содержит 10 вопросов.

Чтобы правильно ответить на вопросы вводного теста, следует помнить следующее:

- если не указан шаг квантования, считать его равным Δ=1 В;

- максимальное напряжение квантованного сигнала рассчитывается по формуле -1)*Δ, где m – разрядность кода;

-если предложено закодировать отсчет натуральным кодом, без указания разрядности кодовой комбинации, закодировать отсчет следует кодом с минимально возможным числом разрядов.

Вопросы и ответы на них следует занести в отчет.

Привести скриншот результатов вводного теста.

Тест считается пройденным, если Вы правильно ответили на 9 вопросов из 10.

3.6 После прохождения вводного теста можно перейти к демонстрации работы кодера, пояснив для себя работу схемы.

3.7 Перейти к практике кодирования. В работе следует закодировать отсчет, выбранный согласно варианту по последней цифре студенческого билета.

Варианты для выполнения кодирования отсчета:

N варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
UАИМ, мВ | 345 | -777 | 896 | -1033 | 654 | -444 | 2066 | -809 | 1666 | -489
Δ, мВ | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3

Значения на выходе каждого блока схемы нелинейного кодера в начале и конце каждого такта кодирования следует внести в отчет.

3.8 Перейти к выполнению итогового теста можно только после безошибочного выполнения кодирования отсчета.

3.9 При выполнении итогового теста следует помнить следующее:

- если не указан шаг квантования, считать его равным Δ=1 В;

-если спрашивается название блока нелинейного кодера, следует вводить его полное название (не аббревиатуру) маленькими буквами.

-при определении амплитуды отсчета на выходе нелинейного декодера с учетом коррекции, к полученной амплитуде отсчета следует добавить корректирующий вес, равный половине шага квантования сегмента. Сложение выполняется по модулю;

- если задано напряжение ограничения, то минимальный шаг квантования нелинейного кодера можно найти по следующей формуле:

- Все вопросы, ответы на них и решение задач следует привести в отчете.

Тест считается пройденным, если даны правильные ответы как минимум на 8 вопросов из 10.

Скриншот с результатом прохождения итогового теста следует внести в отчет.

4. Отчет по лабораторной работе должен содержать:

4.1 Вопросы и ответы вводного теста, скриншот с результатом его прохождения.

4.2 Результаты кодирования отсчета, согласно варианту, с приведением промежуточных результатов в начале и конце каждого такта кодирования.

4.3 Вопросы и задачи итогового теста с решением и ответами. Скриншот результата прохождения итогового теста.

наверх

назад