Untitled

Объединение цифровых потоков используется в случаях:

- Формирование цифровых потоков более высокого уровня (E1->E2, E2->E3)
- При формировании потока Е1 в мультиплексорах построенных по индивидуальному принципу (ОЦК-Е1)
- При вводе цифровых сигналов: Е1, Е2, Е3.

Методы:

- Асинхронный
- Синхронный

Способы построения:

- Посимвольный (побитный)
  В групповом потоке импульсы передаются поочередно.

- Поканальный (побайтный)
  Обрабатываются не символы каждого входящего потока, а целиком весь поток.

Рисунок 1 - Обобщенная схема оборудования временного группообразования

БЦС – блок цифрового сопряжения ГО – генераторное оборудование УО – устройство объединения ГЦСС- групповой цифровой синхросигнал

ГО служит для формирования управляющих импульсов, с их помощью реализуются процессы мультиплексирования и демультиплексирования.
ГЦСС необходим для правильного распределения потоков на приеме, чтобы узнать начало передачи.
В УО происходит мультиплексирование входных потоков и группового циклового синхросигнала в единый поток.