Многоканальные телекоммуникационные системы

Курсовой прект:теория по расчету | назад | оглавление | вперед |

Мультиплексорное оборудование «Новел-ИЛ»

Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) является наиболее распространенным методом цифрового преобразования аналоговых сигналов. Она осуществляется путем временной дискретизации аналоговых сигналов с последующим амплитудным квантованием и кодированием.

Помимо этого цифрового вида модуляции в мультиплексорном оборудовании компании «Новел-ИЛ» применяется адаптивная диффренциальная импульсно-кодовая модуляция (АДИКМ). Идея состоит в адаптивном изменении параметров (например, шага квантования) в соответствии с изменениями передаваемого сигнала.

Существует два основных метода адаптации: в первом адаптируют шаг квантования (АК-ДИКМ), во втором адаптируют коэффициенты предсказателя (АП-ДИКМ). Принцип действия транскодера АДИКМ следующий.

Входной ИКМ-сигнал преобразуется с использованием А- или μ-законов сжатия динамического диапазона в ИКМ-сигнал с линейной характеристикой квантования. Из этого сигнала вычитается восстановленная цифровая версия квантованного сигнала, а разностный сигнал поступает на адаптивный квантователь, шаг квантования которого является переменным и зависит от динамического диапазона квантованного сигнала, т.е. чтобы слабые сигналы квантовались малыми ступенями квантования, а сильные сигналы – большими. Изменение уровня сигнала кодируется четырехбитным кодом (в ИКМ с нелинейным кодированием для этого требуется 8 бит): в трех битах записан уровень разностного сигнала, а в одном – его знак. Таким образом, при использовании АДИКМ по каналу связи передается не абсолютное значение сигнала, а разность между текущим и предыдущим отсчетами. При шаге дискретизации 125 мксек скорость передачи канального сигнала составляет 32 кбит/с.

Главное преимущество адаптивного предсказания заключено в использовании переменного шага квантования, определяемого значением абсолютного уровня сигнала, который восстанавливается в инверсном адаптивном квантователе. Благодаря тому, что необходимая для адаптации информация выделяется из выходного кодированного сигнала, а не из входного аналогового, операции кодирования декодирования идентичны. Адаптивный предсказатель кодера АДИКМ формирует квантованный сигнал, который обеспечивает отслеживание как быстрых, так и медленных флуктуаций разностного сигнала, поэтому кодер способен эффективно обрабатывать аудиосигналы различных видов, даже с резкими скачками амплитуды, например сигналы, генерируемые модемом, факсимильным аппаратом и т.п. Декодер АДИКМ фактически представляет собой часть кодера, в котором квантовый разностный сигнал восстанавливается с помощью инверсного адаптивного квантователя. Практически те же функции выполняет и адаптивный предсказатель, который формирует оценки сигнала, основываясь на разностном сигнале и предыдущих отсчетах восстановленного сигнала.

МК-2048

МК-2048 – семейство мультиплексоров каналов с различными интерфейсами в потоке Е1 образует комплекс каналообразующей аппаратуры для цифровых систем передачи различного назначения.

Аппаратура МК-2048 отличается

- расширенными функциональными возможностями;

- повышенной надежностью;

- плотностью компоновки, обеспечивающей размещение в однорядной секции до 30 канальных окончаний ТЧ с согласующими устройствами или до 60 каналов ТЧ с тональной сигнализацией.

Основные модификации аппаратуры

- МК-2048/30-СМ – мультиплексор каналов ТЧ, звукового вещания (ЗВ) и цифровых каналов (ЦК) с образованием выделенных сигнальных каналов передачи СУВ;

- МК-2048/60 – мультиплексор каналов со сжатием сигналов ИКМ (64 кбит/с) в АДИКМ (32 кбит/с) с объединением двух 30-канальных первичных цифровых потоков в 60-канальный цифровой поток со скоростью передачи 2048 кбит/с;

- МК-2048/КГ – многофункциональный программируемый мультиплексор каналов с гибким конфигурированием, обеспечивающий:

· образование различных аналоговых и цифровых канальных интерфейсов;

· выделение части каналов из первичного цифрового потока с цифровым транзитом остальных каналов;

· кроссировку каналов в пределах группы (до четырех) первичных цифровых потоков с программируемой конфигурацией;

· образование групповых каналов циркулярной связи (конференц-каналов);

· образование цифрового интерфейса со скоростью передачи n×64 кбит/с (1<n<31) по Рекомендации G.704 МСЭ-Т;

· образование интерфейса типа U для использования в ISDN- сетях;

· передачу сигнализации от абонента к АТС и СУВ между АТС;

· дистанционное управление конфигурированием соединений и промежуточных станций, участков линейного тракта, качества передаваемой информации.

Функциональн6ые возможности

МК-2048/30-СМ – объединяет функции образования каналов ТЧ, ЗВ, ЦК и сигнальных каналов передачи СУВ; сменные блоки канальных интерфейсов с согласующими (исходящими и входящими) устройствами обеспечивают сопряжение с АТС любого типа.

МК-2048/ГК – имеет в своем составе унифицированные функциональные модули групповых и канальных интерфейсов, а также встроенное программируемое устройство коммутации каналов для четырех первичных цифровых потоков, что позволяет использовать его в качестве:

- терминального мультиплексора;

- мультиплексора узловой станции с выделением и транзитом каналов;

- кросс-коммутатора каналов.

При решении конкретных сетевых задач следует учитывать функциональные возможности аппаратуры МК-2048/ГК:

- возможность гибкого конфигурирования состава сетевых узлов с использованием данного мультиплексора каналов в указанных режимах;

- возможность программирования конфигурации матрицы коммутации и распределения каналов в группе первичных цифровых потоков;

- возможность конфигурирования параметров отдельных канальных интерфейсов (ТЧ, ЦК) в рамках, предусмотренных соответствующими Рекомендациями МСЭ-Т.

Вместо пяти каналов ТЧ или ОЦК в МК-2048 (всех модификаций) может быть

Организован канал ЗВ первого класса, либо два канала ЗВ второго класса; вместо шести каналов ТЧ (ОЦК) – канал ЗВ высшего класса с помощью блоков, установленных вместо части канальных модулей.

Применение

Сельские, городские, междугородние, технологические системы связи.

Конструкция

- БНК-4 для установки в стандартную стойку СКУ;

- 19” несущая конструкция по Евростандарту МЭК 297.

Техническое обслуживание

В мультиплексорах МК-2048 имеются интерфейсные блоки (RS-232, RS-485) для сопряжения с компьютерным терминалом автоматизированной системы технической эксплуатации (АСТЭ). Через указанные интерфейсы обеспечивается дистанционный контроль и диагностика аварийных состояний, а в гибком мультиплексоре – также дистанционное управление конфигурированием каналов.

По требованию заказчика МК-2048 поставляются с блоком контроля и сигнализации (КС), обеспечивающим взаимодействие с комплектом унифицированного сервисного оборудования (типа УСО-01).

Вариантом аппаратуры МК-2048/ГК с еще более расширенными функциональными возможностями является аппаратура МВТК-2.

МВТК-2

Аппаратура обеспечивает:

- передачу и прием двух групповых потоков по медному или по одномодовому и многомодовому волоконно-оптическим кабелям на длине волны 1550нм и 1300нм;

- формирование и кодирование (декодирование) группового потока со скоростью передачи 3072 кбит/с путем синхронного объединения основного информационного потока 2048 кбит/с, служебного цифрового потока 512 кбит/с и маркерного сигнала;

- кроссировку каналов в пределах группы (до восьми) первичных цифровых потоков, а программируемой конфигурацией коммутационной матрицы;

- образование различных аналоговых и цифровых канальных интерфейсов;

- выделение части каналов из первичного цифрового потока 2048 кбит/с (с цифровым транзитом остальных каналов);

- формирование резервного оптического канала для работы в конфигурации 1+1;

- служебную связь между станциями вдоль линейного тракта;

- организацию 30-ти каналов конференц-связи, а при установке дополнительных ТЭЗов число конференц-каналов может быть доведено до 60-ти;

- мониторинг состояния оборудования оконечных и промежуточных станций, участков линейного тракта, качества передаваемой информации и дистанционное управление конфигурированием соединений.

Передача сигналов мониторинга, управления и служебной связи осуществляется в основном потоке Е1, либо в отдельном канале, что позволяет сохранить систему контроля, управления и служебной связи при передаче основного потока Е1 по резервному тракту в случае аварии, обрыва кабеля и т.д.

Система технического обслуживания

Оборудование управляется и обслуживается при помощи централизованной системы дистанционного контроля и управления, программного продукта компании «Новел-ИЛ».

Конструкция

19” несущая конструкция по Евростандарту МЭК 297.

Варианты использования

- с электрическими интерфейсами Е1;

- с оптическими и электрическими интерфейсами Е1;

- совместно с аппаратурой ОВТГ-2000 в одной секции и на одной кросс-плате (аппаратура ОВТК-34).

Технические характеристики мультиплексоров каналов основных модификаций приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5- Технические характеристики мультиплексоров каналов

Электрический интерфейс | Соответствует Рек.G.703 МСЭ-Т
Скорость передачи группового сигнала | 2,048 Мбит/с
Код сигнала | HDB-3
Выходное сопротивление | 120 ОМ
Выход стыковой цепи | Симметричный
Скорость передачи компонентных сигналов | 64 кбит/с
Количество двухсторонних портов группового сигнала | 1 (МК-2048/СМ); 4 (МК-2048/ГК); 8 (МВТК-2)
Продолжительность времени дистанционного конфигурирования одной станции, не более | 3 мин
Количество портов для компонентного сигнала | 30ТЧ или ОЦК
Режимы тактовой синхронизации | автономный, от приемного сигнала любого порта, от внешнего генератора 2,048 Мбит/с
Напряжение питания | минус 60, 48, 24; ~220В
Потребляемая мощность | До 15 Вт (в зависимости от количества ТЧ, ОЦК и.т.)

назад | оглавление | вперед