Многоканальные телекоммуникационные системы

Курсовой прект:теория по расчету | назад | оглавление | вперед |

Основные теоретические положения по электрическому расчету ЦСП

Размещение регенерационных пунктов

Для серийно выпускаемой аппаратуры ЦСП зоновой и магистральной сетей предусмотрены оконечные пункты, обслуживаемые регенерационные пункты и необслуживаемые регенерационные пункты. Расстояние между ОП и ОРП или ОРП и ОРП называется секцией дистанционного питания (ДП) и задается в паспортных данных системы передачи. При размещении ОРП следует руководиться следующими соображениями: расстояние ОРП-ОРП не должно превышать максимальной длины секции ДП; ОРП желательно располагать в населенных пунктах.

Расстояние между ОП-НРП, НРП-НРП или ОРП-НРП называется длиной регенерационного участка.

Номинальная длина или номинальное затухание регенерационного участка для температуры t=200С задается в технических данных аппаратуры.

Длина регенерационного участка при температуре грунта отличной от t=200С может быть определена:

ℓру ном ; ℓру max ; ℓру min ,

где АномРУ , АmaxРУ , АminРУ – номинальное, максимальное и минимальное затухание регенерационного участка по кабелю, согласно техническим данным системы передачи;

αt max – километрическое затухание кабеля на расчетной частоте fp ЦСП при максимальной температуре грунта по трассе линии. Обычно fр=0,5fт, где fт- тактовая частота ЦСП.

Километрическое затухание кабеля αt max определяется:

αt max= αtо[1– αα( t0 – tmax)],

где αtо – километрическое затухание кабеля при температуре t0 (обычно t0=200С)

Коэффициент затухания коаксиального кабеля на любой частоте может быть найден αtо= α1МГц· , МГц

Для симметричного кабеля значение αtо определяется аналитическим выражением, которое зависит от марки кабеля.

αα – температурный коэффициент затухания, который с достаточно большой степенью точности можно принять равным 2·10-3 1/град.

Число регенерационных участков внутри секции ДП определяется по формуле

nру= Е(Lc/ℓру ном)+1,

где Lc – длина секции ДП, км; ℓру ном – номинальная длина регенерационного

участка, км; Е – функция целой части.

Конструкцией ЦСП предусмотрено возможное отклонение длины участков от номинала в обе стороны. Для проектирования задается обычно несколько меньший разброс, чем это позволяет оборудование ЦСП, что связано с возможным разбросом затухания кабеля и неточностью реализации длин участков в процессе строительства.

При необходимости можно размещать НРП с получением длин участков меньше или больше номинальной, причем длина регенерационного участка должна находиться в пределах возможных отклонений согласно технической характеристике применяемой системы передачи. При невозможности выполнения этого условия допускается увеличить на один число НРП и организовать два укороченных регенерационных участка, при этом их следует располагать перед ОРП или ОП. Взаимное расположение укороченных и удлиненных относительно номинала регенерационных участков в пределах секции ДП может быть произвольным.

назад | оглавление | вперед