Многоканальные телекоммуникационные системы

Курсовой прект:теория по расчету | назад | оглавление | вперед |

Определение допустимой и ожидаемой вероятности ошибки и защищенности для регенераторов ЦСП по коаксиальным кабелям

Как известно, электромагнитное поле коаксиальных цепей является закрытым, т.е. вне коаксиального кабеля оно не существует, что приводит к отсутствию непосредственных влияний между коаксиальными цепями. Поэтому в ЦСП по коаксиальным кабелям основным видом помех являются собственные помехи, имеющие нормальный закон распределения. Следовательно, для данного вида помех возможно непосредственно рассчитать ожидаемую вероятность ошибки одиночного регенератора Рожрег и сравнить ее с нормативной величиной Рдоп рег, определенной ранее по ( ).

,

при этом Рдоп рег ≥ Рож рег.

Для упрощения расчетов интеграл вероятности можно разложить в ряд и ограничиться первым членом разложения, так как при больших значениях X0 достигается достаточно высокая степень приближения:

, тогда
.

Можно также воспользоваться методикой расчета допустимой и ожидаемой защищенности. В этом случае допустимая защищенность Адоп рег определяется по эмпирической формуле и сравнивается с Аз ож.

, дБ

При правильном выборе длин регенерационных участков Аз доп рег ≤ Аз ож кк.

назад | оглавление | вперед