Untitled Document

### Помощь

- Работа с программой

- Начало работы с программой
- Выполнение лабораторной работы
- Защита лабораторной работы
- Завершение работы

- Формулы для решения задач

- Длина регенерационного участка
- Расчет количества регенерационных участков
- Допустимая вероятность ошибки
- Технические данные системы передачи

Работа с программой

Начало работы с программой вверх

Чтобы начать работу с программой:
1. На верхней панели экрана выберете один из нужных Вам пунктов
(например: «Методические указания», «Краткая теория» и т.д.).
2. Щёлкните мышкой на выбранном Вами пункте.
3. Перед Вами на экране появится текст и рисунки нужного Вам
раздела.

Выполнение лабораторной работы вверх

Для выполнения лабораторной работы:

1. На верхней панели экрана выберее пункт «Выполнение».
2. Щёлкните мышкой на данный пункт.
3. Перед Вами на экране появится схема устройства с указанными на ней точками.
4. Наведите курсор мыши на нужный вам блок и прочитайте назначение этого блока справа от схемы.
5. Щелкните мышкой на любую из указанных точек, и Вы увидите осциллограммы внизу экрана.
6. Затем щелкните мышкой на кнопку «С ошибкой» и Вам откроется новое окно с осциллограммами.

Защита лабораторной работы вверх

Для защиты лабораторной работы:

1. На верхней панели экрана выберете пункт «Защита».
2. Щёлкните мышкой на данный пункт.
3. Перед вами на экране появится окно, в котором следует выбрать один из вариантов.
4. Щелкните мышкой на любой из указанных вариантов и перед вами появятся задачи, которые необходимо решить.

Завершение работы вверх

Чтобы завершить работу с программой:

1. Выберите кнопку (X) в правом верхнем углу экрана или нажмите Файл - Выход.
2. Щёлкните на ней мышкой.
3. Вы завершили лабораторную работу.

Формулы для решения задач

Длина регенерационного участка вверх

при температуре грунта отличной от t=20°С может быть определена:
Максимальная длина:
Минимальная длина: ,
где:
Аmax РУ, Аmin РУ – максимальное и минимальное затухание регенерационного участка по кабелю, согласно техническим данным системы передачи;
– километрическое затухание кабеля на расчетной частоте fР ЦСП при максимальной и минимальной температуре грунта по трассе линии.

Километрическое затухание кабеля определяется по формулам:
,
,
где - температурный коэффициент затухания, 1/град,
- километрическое затухание кабеля
при температуре (t0=20°C),

Для кабеля марки МКСА-4х4х1,2 :

## ,

где f- расчетная частота (МГц), (для системы ИКМ-480С f=fр=17МГц).
Для кабеля МКТ-4
, где
– километрическое затухание кабеля, для марки кабеля МКТ-4 =5,34 Дб, f=fр=17 МГц.

Расчет количества регенерационных участков вверх

на заданном линейном тракте можно осуществить по формуле:
, где
- расстояние между заданными пунктами,
ном ру – номинальная длина регенерационного участка (согласно техническим данным системы передачи),
Е(x)- функция целой части.

Допустимая вероятность ошибки вверх

для ЦЛТ длиной Lкм определяется как: ,
где для зонового участка сети.

Технические данные системы передачи вверх

Характеристики | ИКМ – 480С | LS – 34 – S/CX/OF
Скорость передачи, кбит/с. | 34368 | 34368
Тип кабеля | МКС - 4х4х1.2 | МКТ - 4
Код группового линейного сигнала | 5В6В | 5В6В
Номинальная длина регенерационного участка, км. | 3 | 3,5
Затухание регенерационного участка Аmin-Amax, дБ. | 40-85 | 40-85
Амплитуда линейного сигнала, (Umc), В. | 4,0 | 4,0