Untitled

Цикл передачи первичного цифрового потока Е1 образован 32 канальными интервалами общей длительностью цикла 125 мкс. Каждому канальному интервалу соответствует скорость передачи 64 кбит/с (8 бит повторяются 8000 раз в секунду). Общий скоростной режим Е1 = 32*64 кбит/с = 2048 кбит/с.
Циклы передачи Е2, Е3 и Е4 формируются посредством плезиохронного побитового объединения циклов нижнего иерархического уровня (рисунок 1.1).