Многоканальные телекоммуникационные системы

Курсовой прект:теория по расчету | назад | оглавление | вперед |

Обзор оборудования ЦСП PDH

ЦСП ЗАО «Новел-ИЛ»

Научно-производственное предприятие ЗАО «Новел-ИЛ» организовано в 1993 году группой ведущих специалистов в области разработки цифровых и волоконно-оптических средств связи.

В настоящие время «Новел-ИЛ» является одним из крупнейших в России поставщиков аппаратуры цифровых систем передачи для местных, междугородних и зоновых сетей связи АО «Электросвязь», а также для ведомственных сетей (нефтегазовой промышленности, железных дорог, РАО «ЕЭС России» и др.).

ЗАО «Новел-ИЛ» на разных этапах своей деятельности сотрудничал с такими зарубежными фирмами как «Andrew» (поставка первичных мультиплексоров для оптической линии Москва – Санкт-Петербург), «Italtel» (поставка первичных мультиплексоров и аппаратуры с частотным уплотнением), «GDC», «Alkatel», «AT&T», «SAT» и др.).

В своей деятельности компания ориентируется на предоставления современных услуг связи российским потребителям и ставит перед собой задачу обеспечения потребителя высокотехнологичным оборудованием связи по доступным ценам.

В настоящее время в «Новел-ИЛ» занято разработкой около 100 человек. Всего в производстве аппаратуры занято около 1500 человек. Основная производственная база – заводы в Новгороде и Пскове.

ЗАО «Новел-ИЛ» предлагает:

построение сетей под ключ на базе оборудования мультиплексирования SDH и PDH с программно-управляемой конфигурацией и дистанционным мониторингом;

различные виды электрических и оптических интерфейсов, в том числе и для сверхдлинных (до 150 км) регенерационных участков;

оборудование линейных трактов систем передачи по коаксиальным и симметричным кабелям;

аппаратуру для абонентских линий и линий технологической связи вдоль железных дорог и нефте-газопроводов;

оборудование для передачи группового ТВ сигнала и сигналов звукового вещания по волоконно-оптическим линиям связи на любые расстояния;

оборудование для сетей ISDN и HDSL.

Поставка оборудования потребителю осуществляется в максимально короткие сроки (цикл от заключения договора до осуществления поставки не долее двух месяцев).

Система ИКМ-60/120

Назначение

Для замены АСП К-60 при работе по симметричным высокочастотным кабелям типа МКС или ЗК со скоростью передачи 4,224 Мбит/с или 8,448 Мбит/с, АСП К-300 при работе по малогабаритному коаксиальному кабелю МКТ-4.

Применение

Модернизация внутризоновых сетей общего назначения, технологические линии связи вдоль нефте-газопроводов и железных дорог.

Функциональные возможности

Позволяет организовать в любом обслуживаемом пункте:

выделение первичных цифровых потоков 2,048 Мбит/с;

выделение любого количества каналов ТЧ или ОЦК с цифровым транзитом оставшихся каналов;

групповые каналы циркулярной связи (конференц-каналы);

любые другие услуги, предоставляемые мультиплексорами семейства МК-2048 производства компании «Новел-ИЛ».

Модификации

ИКМ-60H c длиной регенерационного участка до 11 км для замены К-60;

ИКМ-120H c длиной регенерационного участка до 6,5 км для работы по кабелю МКС;

ИКМ-120H-К c длиной регенерационного участка до 6,5 км для замены К-300;

ИКМ-120H-КД c длиной регенерационного участка до 8,3 км для замены БК-300;

Состав оборудования

оконечное оборудование линейного тракта (СЛОН) в составе дистанционного питания как для симметричных (СДПС), так и для коаксиальных (СДПК) пар, блоков станционных регенераторов (РС) с линейными кодопреобразователями, станционного блока телеконтроля и служебной связи (ТСМСС-О), а также секции телеконтроля и служебной связи (СТКС);

комплект необслуживаемого регенерационного пункта (КНРО-Н) в составе двух блоков регенератора линейного (РЛ) и одного блока телемеханики и служебной связи;

оборудование вторичного временного группообразования ОВВГ;

мультиплексора каналов первичного цифрового потока МК-2048.

Размещение

аппаратура обслуживаемых пунктов размещается на стойках типа СКУ-01;

аппаратура необслуживаемых пунктов размещается в термокамерах, либо в грунтовых контейнерах;

Система технического обслуживания

Централизованная система управления сетью, обеспечивающая мониторинг всех элементов сети, включая телеконтроль оборудования линейного тракта.

Технические характеристики системы ИКМ60/120 различной модификации приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1- Технические характеристики ЦСП ИКМ-60/120

| ИКМ-60/2Н | ИКМ-60Н | ИКМ-120Н | ИКМ-120Н-К | ИКМ-120Н-КД
Скорость группового потока, кбит/c | 2048 | 4224 | 8448 | 8448 | 8448
Число каналов ТЧ (ЦК) ИКМ/АДИКМ | 30/60 | 60/120 | 60/120 | 60/120 | 60/120
Длина секции ДП, км | 120 | 120 | 120 | 100 | 100
Макс. длина регенерац. участка, км | 24 | 11 | 6,5 | 6,5 | 8,3
Коэффициент ошибок на регенератор | 1×10-10 | 1×10-10 | 1×10-10 | 1×10-10 | 1×10-10
Напряжение ДП, В | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Ток ДП, мА | 70 | 70 | 70 | 80 | 100
Напряжение первичного источника, В | -24(60) | -24(60) | -24(60) | -24(60) | -24(60)
Тип кабеля (основной) | МКС | МКС | МКС | МКТ-4 | МКТ-4

Условия эксплуатации

оконечное оборудование +5…+400С

промежуточное оборудование минус 20…+400С

Система ИКМ- 240/480H

Применение

Организация внутризоновых сетей общего назначения при реконструкции кабельной линии, уплотненных аппаратурой К-300, К-1920.

Функциональные возможности

ИКМ-240/480H позволяет организовать в любом обслуживаемом пункте:

выделение первичных цифровых потоков 2,048 Мбит/с;

выделение любого количества каналов ТЧ или ОЦК с цифровым транзитом оставшихся каналов;

групповые каналы циркулярной связи (конференц-каналы);

любые другие услуги, предоставляемые мультиплексорами семейства МК-2048 производства компании «Новел-ИЛ».

Состав оборудования

оконечное оборудование линейного тракта (СЛОН) в составе дистанционного питания как для симметричных (СДП), блоков станционных регенераторов (РС) с линейными кодопреобразователями, станционного блока телеконтроля и служебной связи (ТСМСС-О), а также секции телеконтроля и служебной связи (СТКС);

комплект необслуживаемого регенерационного пункта (КНРО-Н) в составе двух блоков регенератора линейного (РЛ) и одного блока телемеханики и служебной связи;

оборудование третичного временного группообразования ОВТГ;

мультиплексора каналов первичного цифрового потока МК-2048;

ИКМ-240/480H позволяет использовать существующие цистерны для размещения оборудования необслуживаемых пунктов.

Система технического обслуживания

Централизованная система управления сетью, обеспечивающая мониторинг всех элементов сети, включая телеконтроль оборудования линейного тракта.

В таблице 2.2 даны основные технические характеристики системы ИКМ-240/480.

Таблица 2.2- Технические характеристики ЦСП ИКМ-240/480

Скорость группового потока, кбит/c | 17184
Число каналов ТЧ (ЦК) ИКМ/АДИКМ | 240/480
Длина секции ДП, км | 200
Макс. длина регенерационного участка, км | 8,3
Коэффициент ошибок на регенератор | 1×10-11
Напряжение ДП, В | 1000
Ток ДП, мА | 200
Коэффициент ошибок в линейном тракте | 2×10-9
Организация линейного тракта | однокабельная
Напряжение первичного источника, В | минус 24 (60)
Тип кабеля (основной) | МКТ-4, КМ-4, КМ-8/6

Условия эксплуатации

оконечное оборудование +5…+400С;

промежуточное оборудование минус 20…+400С

назад | оглавление | вперед