PDH

ЛЕКЦИЯ № 2 | назад | оглавление | вперёд |

2. Цифровая передача аналоговых сигналов

аналоговым сигналом в системах передачи называется непрерывный электрический или оптический сигналы, параметры которого (амплитуда, частота или фаза) изменяются по закону непрерывной функции времени источника информации, например, речевого сообщения, подвижного или неподвижного изображения и т.д. Непрерывные сигналы могут принимать любые значения (бесконечное множество) в некоторых пределах. Дискретные сигналы – состоят из отдельных элементов, принимающих конечное число различных значений. Аналоговые дискретные сигналы можно получить из непрерывных, используя дискретизацию по времени (через интервал Тд), квантование по амплитуде (через интервал ) или их одновременно (рис. 2.1. а, б, в). цифровой сигнал формируется в виде группы импульсов в двоичной системе счисления, соответствующих амплитуде квантованного по уровню и дискретного по времени аналогового сигнала (рис. 2.1. г), при этом наличие электрического импульса соответствует “1” в двоичной системе счисления, а отсутствие – “0” [7]. Основным преимуществом цифровых сигналов является высокая помехозащищенность, так как при наличии шумов и искажений при их передаче достаточно зарегистрировать на приеме наличие или отсутствие импульсов.

Преобразование непрерывного сигнала в цифровой может быть реализовано в виде обобщенной структурной схемы канала ЦСП приведенной на рис. 2.2. Формирование цифрового сигнала может осуществляться при помощи ИКМ, ДМ, ДИКМ и их модификаций. Таким образом, для получения цифрового сигнала принципиально необходимо произвести три основные операции над непрерывным сигналом: дискретизацию по времени, квантование по амплитуде (по уровню), кодирование.

Рис. 2.1. Дискретные сигналы:

а – дискретный по времени; б – дискретный по уровню; в –

дискретный по времени и по уровню; г – цифровой сигнал.

Рис. 2.2. Обобщенная структурная схема канала ЦСП:

ИИ – Источник информации в виде непрерывного сигнала;

ДВ – Дискретизатор по времени;

КУ – Квантователь по уровню;

АЦП – Аналого-цифровой преобразователь;

ЛП – Линия передачи;

ЦАП – Цифро-аналоговый преобразователь;

УВ – Устройство Восстановления Дискретного аналогового сигнала в непрерывный.

ПИ – Приемник информации

назад | оглавление | вперёд