Untitled

Рисунок 1 - Обобщенная схема БЦС

Временные сдвиги или "пустые" тактовые временные интервалы искусственно формируются в групповом объединенном потоке для передачи дополнительных сигналов, в частности ГЦСС и организации специальных каналов. Для формирования временных сдвигов применяют оперативные запоминающие устройства - ЗУ, запись в которые производится с частотой fзап., а считывание из ЗУ с частотой считывания fсч., причем fсч. > fзап.

Принятые сокращения:
ИП - импульсы передачи
ЗУ - запоминающее устройство
ВТЧ - выделитель тактовой частоты
БЦС - блок цифрового сопряжения