Многоканальные телекоммуникационные системы

Курсовой прект:теория по расчету | назад | оглавление | вперед |

Характеристики некоторых типов кабелей

Частотные характеристики коэффициентов затухания кабеля

Аналитические выражения частотных характеристик коэффициентов затухания, полученные при аппроксимации, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1- Аналитические выражения частотных характеристик затухания

кабеля

Марка кабеля | , Ом | α(f), дБ/км
ЗК-1×4 | 140 | 0,0005+5,221629∙ +0,208083∙f
МКСБ-4×4 | 163 | 0,0005+5,239331∙ +0,148918∙f
МКСА-4×4 | 164 | 0,0005+4,737228∙ +0,216548∙f
МКССт-4×4 | 164 | 0,0005+4,803612∙ +0,209902∙f
МКСБ-7×4 | 169 | 0,0005+5,074015∙ +0,158835∙f

С достаточной для практических расчетов точностью номинальные значения модулей волновых сопротивлений цепей можно считать независимыми от частоты. Эти значения для разных типов симметричных кабелей приведены в таблице 1.1.

Параметры передачи для коаксиальных кабелей при t=200С приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2- Параметры передачи коаксиальных кабелей

Тип кабеля | Диаметр внутреннего и внешнего проводников, мм | Километрическое затухание на 1МГц, дБ | Температурный коэффициент | Волновое сопротивление, Ом
1МГц | 17МГц | 1МГц | 17МГц
МКТ-4 | 1,2/4,6 | 5,34 | 2,01 | 1,98 | 74 | 72
КМ-4 | 2,6/9,4 | 2,45 | 2,0 | 1,98 | 75 | 74
КМ-6/8 | 2,6/9,4 | 2,39 | 2,0 | 1,98 | 75 | 74

Характеристики взаимного влияния цепей симметричных ВЧ- кабелей

Значения защищенности на дальнем конце в межчетверочных комбинациях цепей на участках разной длины приведены в таблице 1.3, а во внутричетверочных комбинациях - в таблице 1.4.

Таблица 1.3- Значения защищенности на дальний конец в межчетверочных

комбинациях

f, МГц | Значения защищенности в дБ на участке кабеля длиной ℓ1, км
2,5 | 5
0,25 | 77 | 5,4 | 75 | 5,6
0,5 | 71,5 | 4,9 | 68,9 | 5,7
1,0 | 65,1 | 6,3 | 62,7 | 6,3
4,0 | 52,9 | 5,7 | 50,6 | 5,4
5,0 | 51,20 | 6,1 | 49,0 | 5,7
8,0 | 47,2 | 6,5 | 45,0 | 4,1

Таблица 1.4- Значения защищенности на дальний конец во внутричетверочных

комбинациях

f, МГц | Значения защищенности в дБ на участке кабеля длиной ℓ1, км
2,5 | 5
0,25 | 87,0 | 3 | 82,0 | 3
0,5 | 76,0 | 3 | 75,2 | 3
4,0 | 40,0 | 3 | 41,2 | 3
5,0 | 35,0 | 3 | 37,5 | 3
8,0 | 27,1 | 3 | 30,0 | 3

1.6.3. Характеристики взаимного влияния для кабелей марки КСПП

Значения переходного затухания на дальнем конце Аℓ и переходного затухания на ближнем конце А0 для кабелей КСПП приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5- Значения переходного затухания на дальнем и ближнем конце для

кабелей КСПП

Тип кабеля | Переходное затухание на дальнем конце Аℓ, дБ | Переходное затухание на ближнем конце А0, дБ
f=512 кГц | f=1024 кГц | f=512 кГц | f=1024 кГц
КСПП-1×4×0,9 | 67 | 62 | 58 | 55
КСПП-1×4×1,2 | 67 | 62 | 85 | 55

назад | оглавление | вперед