Многоканальные телекоммуникационные системы

Курсовой прект:теория по расчету | назад | оглавление | вперед |

Оборудование временного группообразования

ОВТГ-2000

ОВТГ-2000 представляет собой универсальный мультиплексор гибкой компоновки на 34 Мбит/с с функцией add/drop потоков Е1 и Е2 и имеет несколько вариантов исполнения.

Назначение

В режиме ОВГ оборудование ОВТГ-2000 осуществляет объединение и разделение 4-х первичных цифровых потоков со скоростью передачи 8448 кбит/с.

В режиме ОТГ оборудование ОВТГ-2000 осуществляет объединение и разделение 16 первичных цифровых потоков со скоростью передачи 2048 кбит/с в групповой третичный цифровой поток со скоростью передачи 34368 кбит/с или первичных и вторичных цифровых потоков в любом сочетании.

Аппаратура работает по одномодовому (λ=1,3 мкм и λ=1,55 мкм) и многомодовому оптическим кабелям без дополнительных устройств типа ОЛТ, а также по коаксиальным кабелям типа МКТ, МК, МКТБ и РРЛ по стыку G.703.

Метод объединения потоков – односторонний стаффинг в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т G.742 и G.751.

Функциональные возможности

Оборудование позволяет организовать:

- передачу по линейному тракту сигналов вторичных и третичных цифровых потоков;

- ввод/вывод первичных и вторичных цифровых потоков на промежуточных станциях;

- не менее 64 переприемов сигналов первичных и вторичных цифровых потоков;

- регенерацию сигнала в промежуточных пунктах.

Применение

Городские и зоновые сети связи.

Конструкция

Аппаратура ОВТГ-2000 выпускается в трех основных конструктивных модификациях:

- для установки в стойки СКУ-01;

- для установки в стойки СКУ-03;

- 19” несущая конструкция по Евростандарту МЭК 297.

В секции БНК-4 может быть установлено от 1 до 4 комплектов ОТГ, таким образом обеспечивается объединение от 480 до 1920 каналов ТЧ соответственно или от 1 до 8 комплектов ОВГ, обеспечивая объединение от 120 до 960 каналов ТЧ.

Возможна установка модулей кросскоммутации.

Модули кросскоммутации позволяют осуществить быстрое и надежное подключение подводящих проводов первичных потоков 2 М бит/с без пайки, проводить измерения параметров сигналов, как с перерывов, так и без перерыва связи, а также производить, в случае необходимости, оперативное переключение потоков с помощью специальных кабелей.

Контроль работоспособности аппаратуры осуществляется любым из следующих способов:

- с помощью стандартного устройства сервисного обслуживания (УСО);

- с помощью встроенного автономного устройства сервисного обслуживания;

- с помощью персонального компьютера, который осуществляет локальный или дистанционный мониторинг и управление оборудованием.

Технические характеристики оборудования третичного временного группообразования приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3- Технические характеристики аппаратуры ОВТГ-2000

Число организуемых каналов ТЧ режим ОВГ режим ОТГ | 120 480
Скорость входных потоков ОВГ/ОТГ, кбит/с | 2048/2048, 8448
Скорость группового потока ОВГ/ОТГ, кбит/с | 8448/34368
Количество объединяемых первичных потоков ОВГ/ОТГ | 4/16
Количество объединяемых вторичных потоков ОТГ | 4
Относительная нестабильность тактовой частоты ОВГ/ОТГ | 3×10-5/2×10-5
Перекрываемое затухание ВОК, дБ | 38
Потребляемая мощность одного комплекта ОВТГ-2000 при напряжении питания 60В, ВТ, не более | 30
Масса секции ОВТГ-2000 (при полном заполнении), кг, не более | 15
Количество комплектов ОВГ/ОТГ, размещаемых в одной секции | не более 8/4 шт.
Напряжение питания | минус 60, 48, 24, ~220В

Условия эксплуатации

- рабачая температура +50С…+400С;

- относительная влажность воздуха до 80% (при 250С).

ОВТК-34

Существует вариант, где совместно с аппаратурой ОВТГ-2000 в одной секции и на одной кросс-плате размещен первичный мультиплексор МВТК-2 (аппаратура ОВТК-34). На универсальной кросс-плате может быть установлено оборудование ОВТГ-2000 в режиме оконечной станции (16 входных потоков Е1) или в режиме add/drop станции (с выделением до 8 потоков Е1 в каждом направлении).

Аппаратура ОВТК-34 выполнена в евроконструкции 19’ и снабжена устройством служебной связи, дистанционного конфигурирования и мониторинга, а также поддерживает режимы линейного и кольцевого резервирования в случае включения в технологическую линию связи.

ОВВГ

ОВВГ- мультиплексор цифровых потоков 2/8 Мбит/с с гибкой компоновкой, электрическим (G.703) и оптическим (Q=36дБ) интерфейсами.

Назначение

Объединение и разъединение 4-х первичных цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с в групповой вторичный цифровой поток со скоростью передачи 8448 кбит/с.

Оборудование работает по одномодовому и многомодовому волоконно-оптическим кабелям, а также по металлическому кабелю и радиорелейным линиям по стыку G.703.

Метод объединения потоков - односторонний стаффинг в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т G.742.

Функциональные возможности

- передача по вторичному тракту сигналов первичных цифровых потоков;

- ввод/вывод первичных и вторичных цифровых потоков на промежуточных станциях;

- переприем сигналов первичных цифровых потоков.

Применение

Городские и зоновые сети связи.

Конструкция

- БНК-4 для установки в стандартную стойку СКУ;

- 19” несущая конструкция по Евростандарту МЭК297;

- «узкая» конструкция шириной 300 мм.

Контроль работоспособности аппаратуры осуществляется одним из блоков КС:

- блоком КС-А, который осуществляет сбор информации о состоянии комплекта ОВВГ, обработку этой информации и отображение ее на цифровом индикаторе, установленном на лицевой панели блока;

- блоком КС-М, который осуществляет сбор информации о состоянии комплекта ОВВГ, обработку этой информации для последующей передачи на персональный компьютер;

- блоком КС, который осуществляет сбор информации о состоянии комплекта ОВВГ, обработку этой информации для последующей передачи в универсальное сервисное устройство (УСО).

В таблице 2.4 указаны данные оборудования вторичного временного группообразования.

Таблица 2.4- Технические характеристики ОВВГ

Число организуемых каналов ТЧ | 120
Количество объединяемых первичных потоков Е1 | 4
Скорость входных потоков, кбит/с | 2048
Скорость группового потока, кбит/с | 8448
Максимальное количество ОВВГ, размещаемых в одной секции, шт | 4
Относительная нестабильность тактовой частоты | 3×10-5
Перекрываемое затухание ВОК, дБ | 38
Масса секции ОВВГ (при полном заполнении), кг, не более | 6
Напряжение питания, В | минус 60, 48, 24, ~220В
Потребляемая мощность одного комплекта ОВВГ при напряжении питания 60В, Вт, не более | 6

Условия эксплуатации

- рабочая температура +5…+400С;

- относительная влажность воздуха до 80% (при 250С).

назад | оглавление | вперед