Формирование канального сигнала

Дифференциальные системы предназначены для энергетического разделения направлений передачи и приема каналов ,а также для перехода с 2-х проводного тракта на четырехпроводный.

Фильтр низких частот необходим для ограничения спектра аналогового сигнала на передаче.

А также для восстановления на приеме. На приёме по закодированным отсчетам воссоздается сигнал, аналогичный тому что был на передаче.

С помощью ключей выполняется операция дискретизации по времени. Сигнал проходит Амплитудно-Импульсную Модуляцию первого рода (АИМ1). Так же используется на приеме.

На стороне приема ключ используется для выборки нужного канального интервала. (на анимации показан пример того ,что на входе фильтра поступают все КИ ,а на выходе только тот который пропускает ключ. В данном случае ситуация упрощена для понимания сути процесса)

При АИМ2 происходит выравнивание верхней части импульса по высоте импульса соответсвующей середине импульса АИМ1

В кодере происходит квантование по уровню и непосредственно кодирование. Это позволяет передавать не сами уровни ,а их значения по шкале уровней в двоичном коде.

На стороне приема используется устройство декодер.

Генераторное оборудование вырабатывает определенный набор управляющих импульсных последовательностей, используемых для управления работой функциональных узлов аппаратуры и определяющий порядок и скорость обработки сигналов.

Рекомендации

G.703

Стандарт, описывающий электрические характеристики для передачи цифрового потока со скоростью 2Мбит/с в секунду через медную витую пару. Для подключения обычно использует две симметричных витых пары (DB-15) с волновым сопротивлением 120 ом (balanced) или два коаксиальных кабеля(BNC) 75 ом (unbalanced). Дальность - порядка 1.5 км без регенераторов. Модификация G.703.1 описывает то же, но для скорости 64 кбит/с

Рекомендация МСЭ-Т G.703 "Физические и электрические характеристики интерфейсов цифровой иерархии" впервые была опубликована в 1972, доработана в 1984 и опубликована в окончательной редакции в 1988 году.

Формально данный стандарт основан на следующих рекомендациях МСЭ-Т: G.702 "Скорости передачи цифровой иерархии" (ПЦИ); G.704 "Структура синхронных кадров, основанных на первичном (1544 кбит/с) и вторичном (2048 кбит/с) уровнях"; I.430 "Основной интерфейс ISDN сети пользователя - первый уровень спецификации (протокол сигнализации D-канала)".

Интерфейс G.703 предназначен для обслуживания сетей с обеими цифровыми иерархиями - ПЦИ и СЦИ.

G.711

Рекомендация, утверждённая МККТТ в 1984 г., описывает кодек, использующий ИКМ преобразование аналогового сигнала с точностью 8 бит, тактовой частотой 8 Кгц и простейшей компрессией амплитуды сигнала. Скорость потока данных на выходе преобразователя составляет 64 Кбит/с (8 Бит ´ 8 КГц). Для снижения шума квантования и улучшения преобразования сигналов с небольшой амплитудой, при кодировании используется нелинейное квантование по уровню (см. рис.) согласно специальному псевдо - логарифмическому закону.

Нелинейное квантование.

Первые ИКМ кодеки с нелинейным квантованием появились уже в 60-х гг. Кодек G.711 широко распространён в системах традиционной телефонии с коммутацией каналов. Несмотря на то, что рекомендация G.711 в стандарте Н.323 является основной и первичной, в шлюзах IP-телефонии данный кодек применяется редко из-за высоких требований к полосе пропускания и задержкам в канале передачи (всё-таки 64 Кбит/с это много). Использование G.711 в системах IP-телефонии обосновано лишь в тех случаях, когда требуется обеспечить максимальное качество кодирования речевой информации при небольшом числе одновременных разговоров.