Иерархия цифровых систем передачи PDH

Цифровое мультиплексирование данных, представленных циклическими последовательностями, и получившее название плезиохронной цифровой иерархии, является международным стандартом цифровой передачи. Эта передача представлена исторически сложившимися иерархиями PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) (рис. 1): европейской, североамериканской и японской.

Рисунок 1 - Типы плезиохронных цифровых иерархий

Структура мультиплексирования для европейских потоков Е1, Е2, Е3, Е4, Е5 приведена на рис.2. При этом мультиплексирование при получении потока Е5 осуществляется только в оптическом диапазоне.

Рисунок 2 - Структура мультиплексирования CEPT PDH

Цикл передачи первичного цифрового потока Е1 образован 32 канальными интервалами общей длительностью цикла 125 мкс. Каждому канальному интервалу соответствует скорость передачи 64 кбит/с (8 бит повторяются 8000 раз в секунду). Общий скоростной режим Е1 = 32*64 кбит/с = 2048 кбит/с.

Циклы передачи Е2, Е3 и Е4 формируются посредством плезиохронного побитового объединения циклов нижнего иерархического уровня.

Принцип плезиохронного мультиплексирования состоит в следующем:

- объединяемые цифровые данные, имеющие различные тактовые интервалы (в известных нормативных пределах), должны быть синхронизированы, т.е. согласованы по фазе и частоте тактов;

- для синхронизации объединяемых данных должен быть применен буфер памяти;

- скорость и фаза записи данных в параллельные буферы может различаться, но скорость считывания этих данных из буферов одинакова;