Многоканальные телекоммуникационные системы

Курсовой прект:теория по расчету | назад | оглавление | вперед |

Определение ожидаемой защищенности от помех от линейных переходов для регенераторов ЦСП по симметричным кабелям

Ожидаемая защищенность при двухкабельном режиме работы

В данном режиме работы ЦСП определяющими являются переходные влияния на дальнем конце. Ожидаемая защищенность от помех от линейных переходов на дальнем конце АЗℓ плп ож. может быть определена

,

где – среднее значение защищенности от переходного влияния на дальний конец на частоте fi для длины регенерационного участка ℓi;

– среднеквадратическое отклонение защищенности на дальнем конце, (5÷6дБ);

ΔАрег– изменение защищенности за счет неидеальной работы регенератора, (4÷10дБ);

n – число влияющих пар.

Средние значения защищенности на дальний конец для любой частоты fi могут быть найдены из выражений:

- для межчетверочных комбинаций:

,

- для внутричетверочных комбинаций:

, при ℓру≥2,5км,

где – среднее значение защищенности на дальний конец на частоте f1, на длине ℓ1 (ℓ1=2,5 км или 5км).

fi - расчетная частота; ℓi - заданная длина участка регенерации.

1.4.2 Ожидаемая защищенность при однокабельном режиме работы

В этом случае определяющими являются переходные влияния на ближнем конце, и ожидаемая защищенность от помех от линейных переходов на ближнем конце АЗо плп ож может быть рассчитана:

,

где – среднее значение переходного затухания на ближнем конце на fт/2, дБ;

– километрическое затухание кабеля на fт/2, дБ/км;

– среднеквадратическое отклонение переходного затухания на ближнем конце, (6÷6,5дБ).

При правильном выборе ℓру для всех типов ЦСП должно выполниться

требование Аз доп ≤ Аз ож.

назад | оглавление | вперед