Определите погрешность манометра с пневматическим выходным сигналом (0,02…0,1 МПа) и пределом измерения 0…0,6 МПа, если при давлении 0,45 МПа значение выходного сигнала составило 0,084 МПа.