Электроизмерительный преобразователь состоит из пяти транзисторов с интенсивностью отказов λт=2\* ,трех резисторов с λp=3\* и шести керамических сопротивлений с λс= .Определить показатели надежности этого средства измерений за 2000 ч работы.