Электроизмерительный преобразователь состоит из пяти транзисторов с интенсивностью отказов λт=2\*$10^{-7}$ $ч^{-1}$ ,трех резисторов с λp=3\*$10^{-5} ч^{-1}$ и шести керамических сопротивлений с λс=$10^{-6}$ $ч^{-1}$.Определить показатели надежности этого средства измерений за 2000 ч работы.