Тонкий обруч радиусом 40см подвешен на нити длиной 20см. Определить частоту колебаний тонкого маятника.