Определить *iL(t)*, построить осциллограмму.



*u=10sin200t*; *R1=2 Ом*; *R2=6 Ом*; *L=4,0 Гн*.