Каждый 8-разрядный регистр нужно построить из 4-х четырехразрядных (555). И таких
8-разрядных должно быть 4, начертить схему и описать систему её работы.