Рассчитать производительность шаровой мельницы, если полезный объем V=54 м3, внутренний диаметр футерованного барабана D=2,4м, масса мелющих тел 42т , удельная производительность g=0,21т/(кВт×Ч),к=0,73